**Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di container**

**CIG: 86632850F2**

OFFERTA TECNICA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **criteri di valutazione** | **punti**  **MAX** | **Specifica attribuzione punteggi** | **OFFERTA**  **Barrare la scelta o completare il campo** |
| **A)**  **Caratteristiche migliorative container** | **A-1)** Logo Stazione appaltante e numero da saldare in rilievo anteriormente al cassone | **15** | Presenza logo e numero: 15 punti  Assenza logo: zero punti | □ Presenza logo e numero  □ Assenza logo e numero |
| **A-2)** Gancio anteriore realizzato in tondo di **diametro 55mm** in materiale S355 JR certificato posto ad **un’altezza da terra di 1460** mm incassato in una traversa orizzontale con piastre di ancoraggio di spessore 15 mm e lamiere di spessore 5 mm e garanzia 60 mesi | **12** | Presenza gancio con garanzia 60 mesi (Rif. A-2): 12 punti  Assenza gancio con garanzia 60 mesi (Rif. A-2): zero punti | □ Presenza gancio con garanzia 60 mesi  □ Assenza gancio con garanzia 60 mesi |
| **A-3)** Sabbiatura esterna tipo SA2 | **10** | Presenza sabbiatura (Rif. A-3): 10 punti  Assenza sabbiatura (Rif. A-3): zero punti | □ Presenza sabbiatura  □ Assenza sabbiatura |
| **A-4)** Verniciatura con due mani fondo epossidico ai fosfati di zinco a due mani di smalto a finire del colore RAL 5012. | **5** | Presenza verniciatura (Rif.A-4): 5 punti  Assenza verniciatura (Rif.A-4): zero punti | □ Presenza verniciatura  □ Assenza verniciatura |
| **B)**  **Distanza tra il deposito e la sede operativa di Chiuduno (BG)** | **B-1)** Distanza dal deposito inferiore a 10Km rispetto alla sede operativa di Chiuduno in via Del Molino snc | **20** | Distanza <10Km: 20 punti  Distanza  ≥ 10Km: zero punti | □ Distanza deposito <10Km  **Specificare indirizzo ……………………..….** |
| **C)**  **Garanzie**  **MAX 15 punti** | **C-1)** Garanzia sui prodotti forniti superiore a 24 mesi, per ogni mese aggiuntivo fino ad un massimo di 18 mesi. | **18** | (1 punto per ogni mese aggiuntivo superiore al minimo, fino ad un max di 18 mesi) | **N. mesi aggiuntivi di garanzia:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Si allega alla presente offerta (Art. 19 Disciplinare di gara)

* per ogni tipologia di container, un apposito disegno tecnico che individui ed evidenzi la presenza e la posizione esatta delle caratteristiche offerte, comprese quelle migliorative inserite nell’offerta tecnica;
* un bozzetto che rappresenti e descriva le caratteristiche e le dimensioni del logo da saldare sui container, qualora oggetto di offerta migliorativa;
* l’eventuale dichiarazione denominata Allegato C-bis “Segreti tecnici e commerciali di cui all’art. 17.3 del presente disciplinare

FIRMA

(documento firmato digitalmente)